0x05, 0x01,        // Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
0x09, 0x04,        // Usage (Joystick)
0xA1, 0x01,        // Collection (Application)
0x09, 0x01,        //   Usage (Pointer)
0xA1, 0x00,        //   Collection (Physical)
0x09, 0x30,        //     Usage (X)
0x09, 0x31,        //     Usage (Y)
0x09, 0x32,        //     Usage (Z)
0x15, 0x00,        //     Logical Minimum (0)
0x26, 0xFF, 0x00,  //     Logical Maximum (255)
0x75, 0x08,        //     Report Size (8)
0x95, 0x03,        //     Report Count (3)
0x81, 0x02,        //     Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0xC0,              //   End Collection
0x05, 0x01,        //   Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
0x25, 0x07,        //   Logical Maximum (7)
0x46, 0x3B, 0x01,  //   Physical Maximum (315)
0x75, 0x04,        //   Report Size (4)
0x95, 0x01,        //   Report Count (1)
0x65, 0x14,        //   Unit (System: English Rotation, Length: Centimeter)
0x09, 0x39,        //   Usage (Hat switch)
0x81, 0x42,        //   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,Null State)
0x65, 0x00,        //   Unit (None)
0x95, 0x01,        //   Report Count (1)
0x81, 0x01,        //   Input (Const,Array,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0x05, 0x09,        //   Usage Page (Button)
0x19, 0x01,        //   Usage Minimum (0x01)
0x29, 0x07,        //   Usage Maximum (0x07)
0x15, 0x00,        //   Logical Minimum (0)
0x25, 0x01,        //   Logical Maximum (1)
0x35, 0x00,        //   Physical Minimum (0)
0x45, 0x01,        //   Physical Maximum (1)
0x75, 0x01,        //   Report Size (1)
0x95, 0x06,        //   Report Count (6)
0x81, 0x02,        //   Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0x95, 0x01,        //   Report Count (1)
0x81, 0x01,        //   Input (Const,Array,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0x75, 0x08,        //   Report Size (8)
0x95, 0x01,        //   Report Count (1)
0x81, 0x01,        //   Input (Const,Array,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
0xC0,              // End Collection

// 82 bytes
